江苏省中医院医学工程处关于分级粉碎机（ygc26-zb091）项目的更正公告

一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：ygc26-zb091
2.原公告的采购项目名称：分级粉碎机
3.首次公告日期：2026-07-08
二、更正信息

1.更正事项：分级粉碎机需求变更
2.更正内容：因需求变化，特申请作出如下变更：
1、设备配置：设备配置：粗碎机、粉碎主机、除尘箱、引风机、控制柜。 

变更为：设备配置：变频螺杆进料车、粗碎机、立轴粉碎机、分级机、旋风收料器（带关风机）、旋转筛、落地脉冲除尘箱、引风机、控制柜等。

可对复方药材饮片进行粗碎、粉碎、过筛，细度80-120目，产量：80-150公斤/小时

变更为：可对复方药材饮片进行粗碎、粉碎、过筛，细度80-120目，产量：100-300公斤/小时。▲立轴式粉碎主机，粉碎室内径600mm，主电机功率不得小于45kW，引风机功率22kW（带调节风门），分级电机4kW。粗碎机单机使用，需单独配备控制单元。

3、★设备尺寸需符合现有房间尺寸，并预留工艺操作空间，粉碎间尺寸：长6000*宽5500*高3900mm，除尘辅机间长4600*宽1900mm。

变更为：★设备尺寸需符合现有房间尺寸，并预留工艺操作空间，粉碎间尺寸：长6000*宽5500*高3900mm，除尘辅机间长4600*宽1900mm。引风机消音器出口需与除尘辅机间集中废气排放管道连接，管道长度约6米（以实勘为准），材质为304不锈钢。投标方需提供全套设备1:1尺寸摆放图，标明外形尺寸。

4、粉碎腔主体为铸钢结构，封闭外壳为304不锈钢，粉碎机底座为整体铸铁精铸而成（不得使用钢板焊接件），电机采用通过联轴器直联式传动。机壳可通过吊臂将其打开，便于拆卸和维护清理、调整。电机及传动部位应配有304不锈钢防护罩。粉碎机配备304不锈钢精铸的避风器，在筛分的过程中不会因为粉碎机过高的出风量使操作环境受污染。

变更为：粉碎机壳为全304不锈钢，分级电机安装于粉碎室上盖。电机及传动部位应配有304不锈钢防护罩。旋风收集器下口配有304不锈钢精铸关风器，关风器下接旋转筛，经筛分后合格品被收集，不合格品重新回到粉碎室继续粉碎。

5.粉碎室具有气动开盖装置，降低工人工作强度。粉碎机腔里面的刀具、导流圈、牙板等拆卸更换方便。粉碎机组整体采用风冷式冷却。粉碎主机要带水冷套，以保证粉碎物料时，不会因温升致使物料变色、粘结。主轴为40Cr钢经三次调质热处理，长刀为45#钢精铸，方刀为SKD-11合金钢，风板经热处理45#钢材，轴承为日本进口NSK轴承或瑞典SKF轴承。
变更为：粉碎室具有气动开盖装置，降低工人工作强度。粉碎机腔里面的刀具、导流圈、齿圈等拆卸更换方便。粉碎机组整体采用风冷式冷却。粉碎主机要带水冷套，以保证粉碎物料时，不会因温升致使物料变色、粘结。粉碎机主轴需经专业热处理，轴承选用日本进口NSK轴承或瑞典SKF轴承。粉碎室材质为304不锈钢，粉碎刀数量大于等于12只，粉碎刀和齿圈采用粉碎专用高硬度工具钢、合金钢等特种材料。

电气控制及显示：电控柜为1.5mm厚304不锈钢材质，需良好密封，可完全阻止灰尘进入其中。操作方式为触摸屏操作并设有急停按钮，粉碎电机星三角降压启动，电气控制元件采用施耐德或欧姆龙等相同品牌。

   变更为：电气控制及显示：电控柜为1.5mm厚304不锈钢材质，需良好密封，可完全阻止灰尘进入其中。总机由PLC和触摸屏控制，电控箱置于辅机房，控制面板安装于主机间（密封机箱）。操作方式为触摸屏操作并设有急停按钮，电气控制元件采用施耐德或欧姆龙等相同品牌。粉碎主电机设专路断路器，粉碎主电机、分级电机、引风机电机和进料电机均由变频器控制。脉冲除尘箱装有压差传感器，用于控制引风机风量，并在显示屏上显示。

★随机配备：1、除尘布袋3套；2、牙板衬套2套；3、方刀、斜刀各2套；4、筛网（80、100、120目）3套；5、配设备所用拆卸工具1套。

变更为：★随机配备：1、除尘布袋 3 套；2、齿圈与刀具各 2 套；3、筛网（80、100、120目）各 5 套；4、配套筛网架 3 个；5、配设备所用拆卸工具1套。
三、其他补充事宜

本公告如有与原公告冲突，以本公告为准，未做调整部分按原公告执行

四、本次更正公告联系方式

采购人信息：

名    称：江苏省中医院

地    址：南京市汉中路江苏省中医院5号楼418室

联 系 人：徐老师

联系方式：025-86617141-50418
江苏省中医院医学工程处
2026年9月21日 
